1. 把视频转成二值图，用txt输出保存
2. 把所有的二值图转成1行的
3. 把所有一行的二值图合并成一整行总的
4. 用rl\_code进行游程编码
5. 用2\_to\_16\_lhu把二进制的游程编码转换成16进制的，一行8个。

注意：这里有个特殊要求

0001\_0002\_\_0003\_0004\_\_0005\_0006\_\_0007\_0008

要转换为 5678\_1234

而不是 1234\_5678

因为图片是从左到右进行显示，如果保存成1234\_5678，那么在lhu取数的时候先取出5678，这样会导致错误。