**游程编码格式设计**

采用16位数字来表示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13~0 |

第15位（最高位）：

如果是1表示压缩，否则为0表示不压缩

第14位：

在第15位为1的情况下

如果是1表示压缩的数据表示1，如果是0表示压缩的数据表示0

在第15位为0的情况下

第14位数据始终为0（无效数据）

13~0：

在第15位为1的情况下

最低14位表示压缩数据中0或者1的个数

范围为 >=14, <=16383(2^14-1)

在第15位为0的情况下

最低14位表示原始数据的14位，无需译码